**BÖLÜM 5 –METRAJLAR/FİYATLANDIRILACAK FAALİYET CETVELİ**

*(***Bu bölüme yapılacak tesisin bütününü içeren imalatlara ilişkin metrajlar veya fiyatlandırılacak faaliyet cetveli eklenecektir.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Çevre Şehircilik Poz No** | **Poz Açıklaması** | **Birim** | **Miktar** |
| 1 | N.YF.29 | Yumuşak ve sert toprak nakli (M= 5 km) | m³ | 999,4 |
| 2 | ÖZEL SERA | Çift kat sera örtüsü yapılması | m² | 23.664,00 |
| 3 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³ | 999,4 |
| 4 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 193 |
| 5 | 15.150.1106 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 806,4 |
| 6 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² | 3.579,50 |
| 7 | 15.185.1012 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³ | 80.736,00 |
| 8 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 80,5 |
| 9 | 15.310.1103 | 12 no'lu çinko levhadan 155 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti | m | 1100 |
| 10 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | m | 96 |
| 11 | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar) | Ton | 95,882 |
| 12 | V.0720 | Demir imalat galvaniz kaplama yapılacaktır | kg | 95.882,00 |